{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["管护情况表","闸站、圩堤管护明细表","农村水利工程长效管护考核"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管护情况表","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,10],[3,0,4,0],[3,1,3,2],[3,3,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表1："]
["常州市2013年农村水利工程长效管护基本情况表"]
["辖市、区："]
["乡镇名称","河道",null,"闸站",{"$nulls":3},"圩堤",null,null,"备注"]
[null,"河道总长\n（公里）","管护长度\n（公里）","泵站座数","管护座数","圩口闸座数","管护座数","千亩以上圩区圩堤总长\n（公里）","管护长度\n（公里）","管护圩堤中穿堤建筑物座数"]
{"$rows_empty":8}
["合计"]
["注：1.河道总长包括县乡河道、村级河道；2.泵站指10吋（含）以上农村灌排泵站；3.圩口闸指闸门宽3米（含），如闸站结合，则计算在泵站中；4、管护圩堤中穿提建筑物座数不包括3米（含）以上圩口闸"]

{"sheet":"闸站、圩堤管护明细表","index":1,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[1,0,1,9],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,3,5],[3,6,3,8],[3,9,4,9],[14,0,14,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表2："]
["常州市2013年闸站、圩堤长效管护明细表"]
["辖市、区："]
["乡镇名称","与管护闸站、圩堤涉及的河道名称","河道长度\n（公里）","闸站",null,null,"圩堤",null,null,"备注"]
[{"$nulls":3},"泵站名称","水泵型号*台数","圩口闸名称","管护圩堤圩区名称","管护长度\n（公里）","管护圩堤中穿堤建筑物座数"]
{"$rows_empty":8}
["合计"]
["注：1.此表中的河道仅填管护的闸站、圩堤涉及到的河道；2.泵站指10吋（含）以上农村灌排泵站；3.圩口闸指闸门宽3米（含），如闸站结合，则计算在泵站中；4、管护圩堤中穿提建筑物座数不包括3米（含）以上圩口闸。"]

{"sheet":"农村水利工程长效管护考核","index":2,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,4,2,6],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[21,0,21,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附表3："]
["常州市农村水利工程长效管护考核评分表"]
["被考核单位：",{"$nulls":3},"                             考核阶段（ □半年   □全年）"]
["序","考核内容 ","管 理 考 核 标 准","标准分","检 查 评 分 原 则","实得分","备注"]
[1,"组织领导(5分)","辖市、区成立农村水利工程长效管理领导小组，组织网络健全、分工明确、责任落实。",2,"组织网络不健全扣1分、有组织网络分工不明确扣0.5分、有组织网络分工明确责任不落实扣0.5分。"]
[null,null,"乡镇成立农村水利工程长效管理领导小组，组织网络健全、分工明确、责任落实。",3,"发现一个乡镇组织网络不健全扣1分、有组织网络分工不明确扣1分、有组织网络分工明确责任不落实扣1分。"]
[2,"宣传教育规章制度(4分)","辖市、区利用各种媒体、宣传栏、宣传牌等形式，进行宣传农村水利工程长效管护的意义，增强公民爱护农村水利工程的意识。",2,"辖市、区每年利用媒体等形式宣传满3期不扣分，每少一期扣0.5分。"]
[null,null,"乡级利用各种媒体、宣传栏、宣传牌等形式，进行宣传农村水利工程长效管护的意义，增强公民爱护农村水利工程的意识。",2,"乡级每年利用媒体等形式宣传满3期不扣分，每少一次扣0.5分；宣传栏、宣传牌满5处不扣分，每少一处扣0.5分。"]
[3,"政策保障(13分)","辖市、区水利局明确农村水利工程长效管护工作实行整体推进，并加大力度对河道、闸站、圩堤进行统一管理。",8,"辖市、区没有进行整体推进扣5分，闸站、圩堤长效管护文件少一个扣3分。"]
[null,null,"乡镇落实专职农村水利工程管理员，农村水利工程长效管护进行整合管护。并签订长效管护工作协议或合同。",5,"乡镇没有落实专职农村水利工程管理员扣1分，农村水利工程长效管护未进行整合管护扣2分。未签订管护合同或管护协议扣2分，责职不清有一个扣1分。"]
[4,"经费落实(15分)","辖市、区农村水利工程长效管护经费落实，并经水利部门考核后下拨。",10,"辖市、区长效管护总体经费比上一年有所增加、新列闸站和圩堤长效管护经费。总体经费未增加扣6分，未新列闸站和圩堤长效管护经费的不得分。"]
[null,null,"乡镇落实配套管护经费，并能按时拨付。",5,"乡镇级未配套不得分，不按时拨付扣3分。"]
[5,"台帐资料(12分)","对有关农村水利工程长效管护的组织领导、宣传教育、规章制度、政策保障、责任分段、经费安排等资料齐全，各种台帐分类管理。",4,"各项台帐资料分类保存，分类不清扣1分，每缺一项扣0.5分。"]
[null,null,"对检查考核等动态的活动以乡镇为单位建立台帐且资料齐全、记录全面详尽。",4,"每缺一项未按考核办法进行考核的扣1分，资料不全、记录不详扣1-4分。"]
[null,null,"日常巡查记录及时，台帐整理整齐、无伪造，专人保管，考核办法具体、明确，奖罚措施得力，并及时兑现。",4,"资料不全、记录不详，未落实奖惩兑现的扣1-4分。"]
[6,"检查考核(6分)","全年辖市、区级检查不少于4次，并上报结果。",3,"有详尽记录，并与奖惩挂钩，每少一次扣1分。"]
[null,null,"镇级检查不少于6次。",3,"有详尽记录，并与奖惩挂钩，每少一次扣1分。"]
[7,"管理效果(40分)","河道要达到水面干净，无杂草和垃圾飘浮物，无大面积聚集浮萍，无有害水生植物；河底无淤积障碍，行水畅通；河坡整洁，无垃圾杂物堆积，有条件的地方要做到无种植并进行河坡植树绿化或草皮护坡；有管护公示牌。",12,"河面有一处杂草或垃圾、大于五平米水花生扣1分，有一处大面积浮萍扣2分，河坡有一处垃圾扣2分，无公示牌或老化、损坏起不到公示作用有一处扣2分。"]
[null,null,"闸站要达到建筑物外观、周围整洁，站房干净，围墙完好（如有围墙），绿化养护正常无杂草；机房内部环境整洁明亮，无与闸站运行管理无关的物品，物品摆放整齐，制度上墙，机电区、生活区分开；建筑物完好无损坏、不漏雨，无影响安全的裂缝；所有机电设备完好、运行正常，有维护、运行记录；有管护公示牌。",14,"闸站建筑物外观、周围环境、站内环境不整洁扣3分，绿化正常养护，如杂草丛生扣3分，站房内有其他与其他运行管理无关物品而且杂乱堆放扣3分，运行管理制度没上墙扣3分，建筑物有明显损坏、漏雨扣3分，无维护运行记录扣3分，无公示牌或老化、损坏起不到公示作用有一处扣2分。"]
[null,null,"圩堤要达到至少每周巡查一次、无乱垦乱种、无违法占用、无垃圾（有乱垦乱种、违法占用、乱倒垃圾等行为应及时制止并书面报乡镇水利站）；绿化正常养护（每半年至少修剪一次，杂草率≤15%）、穿堤涵闸运行正常、无损坏，建筑物周围无侧渗、圩堤无管涌。有巡查、维修，绿化养护记录；有管护公示牌。",14,"巡查频次达不到每周一次的扣3分，发现乱垦乱种、违法占用、乱倒垃圾的每处扣3分（已上报水利站除外），绿化半年没修剪扣5分，杂草率大于20%扣3分，杂草丛生扣5分，无公示牌或老化、损坏起不到公示作用有一处扣2分。"]
[8,"群众满意度（5分）","现场访问或问卷调查，当地群众对农村水利工程长效管理效果的满意度良好。",5,"现场随访当地群众，80%以上满意的不扣分，30%不满意扣2分，40%以上不满意不得分。"]
["合计",null,null,100]