{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["地下水监测","土壤监测"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"地下水监测","index":0,"n_rows":62,"n_cols":13,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,12],[2,0,5,0],[2,1,5,2],[2,3,2,4],[2,12,5,12],[3,3,3,4],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,7,4,8],[4,9,4,10],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[46,1,46,12],[47,0,49,0],[47,1,49,2],[47,3,47,4],[47,5,47,10],[47,12,49,12],[48,3,48,4],[48,5,48,10],[49,5,49,10],[50,1,50,2],[50,5,50,10],[51,1,51,2],[51,5,51,10],[52,1,52,2],[52,5,52,10],[55,1,55,12],[56,0,58,0],[56,1,58,2],[56,3,56,4],[56,5,56,10],[56,12,58,12],[57,3,57,4],[57,5,57,10],[58,5,58,10],[59,1,59,2],[59,5,59,10],[60,1,60,2],[60,5,60,10],[61,1,61,2],[61,5,61,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2024年度土壤和地下水检测结果"]
["一、地下水检测结果"]
["序号","监测因子",null,"样品编号",null,"HJ2447470004","HJ2447470003","HJ2447470002","HJ2456090001","HJ2447470001","HJ2456090002",null,"Ⅳ类水质标准限值"]
[{"$nulls":3},"样品状态",null,"微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑","微黄、无嗅、微浑"]
[{"$nulls":3},"单位","检出限","W0","W1","W2",null,"W3"]
[{"$nulls":5},"/","/","第一次","第二次","第一次","第二次"]
[1,"PH值",null,"无量纲","/",6.9,6.7,7.2,7.2,7.2,7.5,null,"5.5-9.0"]
[2,"嗅和味",null,"/","/","无","无","无","无","无","无",null,"无"]
[3,"肉眼可见物",null,"/","/","无","无","无","无","无","无",null,"无"]
[4,"浑浊度",null,"NTU","/",30,75,80,27,56,21,null,"≤10"]
[5,"色度",null,"度",5,15,20,25,20,15,20,null,"≤25"]
[6,"溶解性总固体",null,"mg/L",10,614,1010,744,560,610,686,null,"≤2000"]
[7,"耗氧量",null,"mg/L",0.05,2.45,2.2,1.72,3.8,2.92,3.8,null,"≤10"]
[8,"氰化物",null,"mg/L",0.002,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[9,"总硬度",null,"mg/L",5,370,522,390,388,310,342,null,"≤650"]
[10,"挥发性酚类",null,"mg/L",0.0003,"8*10-4","9*10-4","ND","7*10-4","ND","8*10-4",null,"≤0.01"]
[11,"氨氮",null,"mg/L",0.025,0.151,0.157,0.134,0.303,0.184,0.281,null,"≤1.5"]
[12,"硫化物",null,"mg/L",0.005,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[13,"阴离子表面活性剂",null,"mg/L",0.05,0.067,0.06,0.075,0.118,0.085,0.018,null,"≤0.3"]
[14,"碘化物",null,"mg/L",0.002,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.5"]
[15,"氟化物",null,"mg/L",0.006,0.432,0.577,0.543,0.584,0.426,0.535,null,"≤0.1"]
[16,"氯化物",null,"mg/L",0.007,6.29,127,56,69.6,130,164,null,"≤350"]
[17,"硫酸盐",null,"mg/L",0.018,86.5,154,99.7,82.5,23.5,29.5,null,"≤350"]
[18,"硝酸盐",null,"mg/L",0.08,3.58,0.19,0.11,"ND",1.54,"ND",null,"≤30"]
[19,"亚硝酸盐",null,"mg/L",0.003,"ND","ND",0.003,"ND","ND","ND",null,"≤4.8"]
[20,"六价铬",null,"mg/L",0.004,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.1"]
[21,"铁",null,"mg/L",0.01,0.02,0.03,0.05,0.1,0.03,0.24,null,"≤2.0"]
[22,"锰",null,"mg/L",0.01,"ND",1.39,0.02,0.08,"ND",0.54,null,"≤1.50"]
[23,"铝",null,"mg/L",0.009,0.031,0.026,0.09,0.246,0.082,0.293,null,"≤0.50"]
[24,"钠",null,"mg/L",0.03,18.1,39.2,43.9,57.8,52.6,50.1,null,"≤400"]
[25,"汞",null,"mg/L",4e-05,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.002"]
[26,"砷",null,"mg/L",0.0003,"ND","ND","ND",0.0004,"ND",0.0003,null,"≤0.05"]
[27,"硒",null,"mg/L",0.0004,"ND","ND","ND","ND","ND",0.0012,null,"≤0.10"]
[28,"铜",null,"mg/L",0.04,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤1.50"]
[29,"锌",null,"mg/L",0.009,"ND","ND","ND",0.172,"ND",0.126,null,"≤5.00"]
[30,"铅",null,"mg/L",9e-05,0.00024,"ND",0.00013,0.0019,0.00022,0.00459,null,"≤0.10"]
[31,"镉",null,"mg/L",5e-05,"ND","ND",6e-05,"ND","ND","ND",null,"≤0.01"]
[32,"镍",null,"mg/L",0.007,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.10"]
[34,"铍",null,"mg/L",4e-05,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.06"]
[35,"钡",null,"mg/L",0.01,0.03,0.04,"ND",0.03,0.01,0.05,null,"≤4.00"]
[36,"苯",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND","ND","≤0.12"]
[37,"甲苯",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤1.4"]
[38,"四氯化碳",null,"mg/L",0.0015,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤50.0"]
[39,"三氯甲烷",null,"mg/L",0.0014,"ND","ND","ND","ND","ND","ND",null,"≤0.30"]
[40,"石油烃（C10～C40）",null,"mg/L",0.01,0.03,0.02,0.02,0.04,0.03,0.05,null,"≤1.2"]
[]
[null,"2024年第三次地下水检出项目监测结果汇总表"]
["序号","监测因子",null,"样品编号",null,"HJ2456150001",{"$nulls":6},"Ⅳ类水质标准限值"]
[{"$nulls":3},"样品名称",null,"W3"]
[{"$nulls":3},"单位","检出限","检测结果"]
[null,"总硬度",null,"mg/L",5,462,{"$nulls":6},"≤650"]
[null,"氯化物",null,"mg/L",0.5,126,{"$nulls":6},"≤350"]
[null,"溶解性总固体",null,"mg/L",15,925,{"$nulls":6},"≤2000"]
[]
[]
[null,"2024年第四次地下水检出项目监测结果汇总表"]
["序号","监测因子",null,"样品编号",null,"HJ2456160001",{"$nulls":6},"Ⅳ类水质标准限值"]
[{"$nulls":3},"样品名称",null,"W3"]
[{"$nulls":3},"单位","检出限","检测结果"]
[null,"总硬度",null,"mg/L",5,389,{"$nulls":6},"≤650"]
[null,"氯化物",null,"mg/L",0.5,124,{"$nulls":6},"≤350"]
[null,"溶解性总固体",null,"mg/L",15,762,{"$nulls":6},"≤2000"]

{"sheet":"土壤监测","index":1,"n_rows":64,"n_cols":9,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,3,0],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,0,4,8],[32,0,32,8],[44,0,44,8],[60,0,63,0],[60,1,60,8],[61,1,61,8],[62,1,62,8],[63,1,63,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["常州市环境卫生管理中心焚烧综合处置中心2024年年度土壤和地下水检测结果"]
["检测项目","样品编号",null,"HJ2442970001","HJ2442970003","HJ2442970004","HJ2442970006","HJ2442970005"]
[null,"样品名称",null,"T0","T1","T2","T3","T4","第二类用地筛选值"]
[null,"单位","检出限"]
["挥发性有机物（VOCs）"]
["氯甲烷","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",37]
["氯乙烯","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.43]
["1,1-二氯乙烯","mg/kg","1.0×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",66]
["二氯甲烷","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",616]
["反-1,2-二氯乙烯","mg/kg","1.4×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",54]
["1,1-二氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",9]
["顺-1,2-二氯乙烯","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",596]
["氯仿","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.9]
["1,1,1-三氯乙烷","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",840]
["四氯化碳","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["苯","mg/kg","1.9×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",4]
["1,2-二氯乙烷","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",5]
["三氯乙烯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["1,2-二氯丙烷","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",5]
["甲苯","mg/kg","1.3×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",1200]
["1,1,2-三氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",2.8]
["四氯乙烯","mg/kg","1.4×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",53]
["氯苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",270]
["1,1,1,2-四氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",10]
["乙苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",28]
["间/对-二甲苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",570]
["邻-二甲苯","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",640]
["苯乙烯","mg/kg","1.1×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",1290]
["1,1,2,2-四氯乙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",6.8]
["1,2,3-三氯丙烷","mg/kg","1.2×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",0.5]
["1,4-二氯苯","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",20]
["1,2-二氯苯","mg/kg","1.5×10-3","ND","ND","ND","ND","ND",560]
["半挥发性有机物（SVOCs）"]
["2-氯苯酚","mg/kg",0.06,"ND","ND","ND","ND","ND",2256]
["硝基苯","mg/kg",0.09,"ND","ND","ND","ND","ND",76]
["萘","mg/kg",0.09,"ND","ND","ND","ND","ND",70]
["苯并（b）荧蒽","mg/kg",0.2,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["苯并（k）荧蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",151]
["苯并（a）芘","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1.5]
["茚并（1,2,3-c,d)芘","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["二苯并（a,h）蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1.5]
["苯并（a)蒽","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",15]
["䓛","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",1293]
["苯胺","mg/kg",0.1,"ND","ND","ND","ND","ND",260]
["重金属及其他指标"]
["汞","mg/kg",0.002,0.115,0.285,0.089,0.128,0.08,38]
["砷","mg/kg",0.01,7.19,15.5,8.82,10.8,18.4,60]
["镉","mg/kg",0.01,0.122,0.282,0.338,0.236,0.174,65]
["pH值","无量纲","/",7.19,7.99,8.34,7.92,8.49,"/"]
["铍","mg/kg",0.03,2.16,2.12,1.73,1.1,1.38,29]
["铜","mg/kg",1,28,32,100,52,34,18000]
["锌","mg/kg",1,40,59,132,64,61,"500***"]
["铅","mg/kg",10,32,35,104,39,46,800]
["镍","mg/kg",3,19,26,29,30,24,900]
["铬","mg/kg",4,38,44,59,44,32,"350****"]
["六价铬","mg/kg",0.5,"ND","ND","ND","ND","ND",5.7]
["锡","mg/kg",2.26,"ND","ND","ND","ND","ND","1×104*"]
["钡","mg/kg",0.32,270,309,402,374,312,"5460**"]
["石油烃（C10-C40）","mg/kg",6,24,31,48,26,19,4500]
["二噁英类","mg/kg","4.0×10-8","1.9×10-6","2.6×10-6","1.8×10-6","2.2×10-6","8.9×10-6","4×10-5"]
["备注","ND表示未检出；"]
[null,"*参照《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（江西省地方标准）（DB36/1282-2020）；"]
[null,"**参照《建设用地土壤污染风险筛选值》（河北省地方标准）（DB 13/T 5216-2022）第二类用地筛选值标准；"]
[null,"***《建设用地土壤污染风险筛选值》（江苏省地方标准） （DB 432/T 4712-2024）。"]